医用全自动电子血压计采购项目院内议价公告

一、设备清单

1、医用全自动电子血压计\*3台，预算：10.5万元/3台。

二、报名时间：2024年08月01日-2024年08月05日（以电子邮箱接收时间为准）。

三、主要技术参数：

请下载附件：医用全自动电子血压计技术参数

四、资料清单：

1、报价表（含保修期）；

2、售后服务方案；

3、专用耗材清单及报价（如有）；

4参数及配置清单；

5、产品注册证（如有）；

6、代理授权书（含个人授权书）等有关证件；

7、代理商企业营业执照、医疗器械经营许可证；

8、生产商营业执照、医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证；

9、销售记录（同型号产品，需提供证明，如发票、合同、中标通知书）；

10、产品彩页。

以上资料均需盖章扫描，电子版（文件命名规则：项目名称-品牌-供应商名称及联系方式）发至邮箱ybrmyycgk8228@126.com，纸质版一份按照下方联系方式邮寄。

五、联系方式（资料邮寄地址）：

1、地址：广东省韶关市武江区惠民南路粤北人民医院集中采购办（后勤管理科2层）。

2、联系人：刘工；联系电话：0751-6913228。

粤北人民医院

2024年08月01日

医用全自动电子血压计技术参数

主要功能：用于自动测量受检者血压、脉搏，并筛选出受高血压受检者

1、测量原理：示波法

2、测量精度：血压量程：0～290mmHg；脉博数：40～180次/分

3、测量位置：左右臂均可

4、适应臂周范围：17～42cm

▲5、臂筒组件交换功能：臂筒可自主拆卸更换，并具备自检自校功能

6、臂筒角度调节功能：自动上下浮动式臂筒，根据测量人坐姿调节臂筒

7、自动感知测量功能：手臂伸入臂筒时，感知测量开始，启动语音引导

8、热敏打印机：测量结果采用自动切纸的热敏打印

▲9、平均测量模式：可进行2次以上的测量，并自动得出平均值

10、工作站： CPU≥3.3GHz,内存≥16G，固态硬盘≥120G

11、操作系统：Windows XP、7、8、10，Linux

12、显示器方式：嵌入式12寸电容式触摸屏，可以360度旋转

▲13、具备输入登记号、身份证号功能

▲14、具备读卡功能，支持一、二、三代社保卡； 二代身份证

▲15、具备扫码功能，支持国内外常用的一二维码扫码、电子社保卡、就诊卡等

▲16、支持本地数据同步：数据实时上传更新，对接医院管理系统

▲17、支持接入医院信息化系统、HIS、PACS等，自动采集到门诊病历

18、档案管理：健康档案的建立与动态更新

19、具备体检结果趋势分析

20、具备完善的筛查功能

21、整机保修3年以上